Windows Se7en Activator!!! (Denion)
 
Шаг 1. Разблокировка скрытого раздела (100 Мб) (см. Инструкцию в папке "!Активаци Инструкция")
 
Шаг 2. Запуск Активатора. 
1) Запускаем Se7en.Activator_x86-x64.exe 
2) В появившемся окошке выбираем производителя и нажимаем на Большую кнопку с логотипом.  
   У Кого нет в биосе SLIC таблицы, незабываем ставить галочку.
3) Ждем, пока Большая кнопка поменяет цвет.
4) Перегружаемся. Система активирована.
 
Шаг 3. Скрытие раздела. 

 
Нововведения: 
- Убран OEM дампер. (неработоспособен в Windows 7) 
+ Самостоятельное добавление сертификата и SLIC таблицу.* 
+ Самостоятельное добавление ключей.** 
 
* Как добавить Сертификат и SLIC таблицу. 
1) подготовить сертификат и таблицу 
|-- а) Имя файлов должны быть идентичны (Например: ASUS.XRM-MS и ASUS.BIN) 
|-- б) Расширение у сертификата должно быть только "XRM-MS" 
|-- в) Расширение у SLIC-таблицы должно быть только "BIN"  
2) Распаковать Активатор в любую удобную для вас папку. 
3) Скопировать подготовленный Сертификат и Таблицу в папку "Data" 
4) После этого запустить активатор от имени администратора и он автоматом подхватит новый сертификат и таблицу. 
 
** Как добавить ключ в активатор. 
1) Узнаем EditionID в реестре Windows 

Код:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion  

2) Узнаем PidID через свойства моего компьютера (Пример: XXXXX-OEM-8992662-XXXXX) 
3) В папке Data редактируем файл Serial.ini 
 

